УТВЕРЖДАЮ

 Руководитель…..

**ПЕРЕЧЕНЬ**

 **работ выполняемых на высоте по наряду-допуску**

**на нестационарных рабочих местах**

1. Очистка кровли зданий и производственных сооружений ото льда и снега на высоте более 1,8 м.
2. Очистка приемного бункера дробилки от рудной фракции при проведении ремонтных работ.
3. Чистка резервуаров (чистка внутренней полости резервуаров, с фиксацией страховочной привязью).
4. Производства ремонтных работ резервуаров.
5. Разгрузка железнодорожных вагонов.
6. Замена осветительных приборов на высоте более 1,8 м в производственных помещениях.
7. Ремонт и монтаж кабельной продукции проложенной по полкам и лоткам производственных зданий на высоте более 1,8 м.
8. Ремонт электрооборудования, расположенного в производственных зданиях над машинами, механизмами, выступающими предметами в случаях возможного риска с высоты менее 1,8 м.
9. Ремонт, техническое обслуживание кабельных линий, линий освещения, светильников в стояночных и ремонтных боксах на высоте более 1,8 метра с автовышки.
10. Ремонт, техническое обслуживание кабельных линий, линий освещения, светильников в производственных помещениях на высоте более 1,8 метра с приставной лестницы.
11. Ремонт, техническое обслуживание светильников, линий уличного освещения зданий на высоте более 1,8 метра с автовышки.
12. Обслуживание трубопроводов холодного и горячего водоснабжения на высоте более 1,8 м с приставной лестницы.
13. Ремонт и техническое обслуживание светильников и линий освещения автодорог карьера, складов ВМ, матч освещения карьера и промплощадки на высоте более 1,8 м с автовышки.
14. Монтаж и демонтаж линий ВЛЭП 6 кВ карьера на высоте более 1.8 метра с автовышки.

Главный инженер

 Согласовано:

Начальник отдела ОТ и ПБ